1. 假定天线到imu、相机到imu位置都是准确的，只检校安置角误差：
2. 假定天线到imu的位置是准确的、相机到imu位置都是不准确的，需检校安置角误差、距离偏移误差：